汶川县水资源公报    2025年
  汶川县水资源公报    2025年

目录
1一、综述


2二、水资源量


7三、供用水量


10四、重要水事




发    布：汶川县水务局
批    准：孙  权
审    定：谢  勇
《汶川县水资源公报》编委会
主    任：杨文兵

副 主 任：殷建军

编    委：李  超    王富亮    李文君 
          罗  雪    曾  瑾
编    制：中水禹冰勘测设计有限公司

主    编：罗  亮

编制人员：张利君    李  升    周  源

          肖琳琳    张远松    钟建军              

一、综述
汶川县位于四川省西北部，东西宽84公里，南北长105公里，面积4083平方公里。南距省会成都约132公里，北离州府马尔康202公里。辖灞州、威州、绵虒、映秀、漩口、水磨、卧龙、三江、耿达9镇。县境内主要河流有岷江、草坡河、渔子溪、寿溪，属同一水资源三级区（青衣江和岷江干流）。
2025年全县降水总量为58.81亿立方米，比2024年增加2.2%，比多年平均偏多19.3%。
2025年全县地表水资源量38.16亿立方米，比2024年减少9.2%，比多年平均偏多25.0%。
2025年全县水资源总量38.16亿立方米，其中地下水资源量9.35亿立方米；2025年入境水量101.34亿立方米，出境水量139.32亿立方米。2025年年末大中型水库蓄水总量较年初增加0.02亿立方米。

2025年全县总供水量2906万立方米，主要为地表水源。2025年全县总用水量2906万立方米。2025年全县用水消耗量1652万立方米。

二、水资源量
（一）降水量
2025年全县平均降水量1440.3毫米，折合降水总量为58.81亿立方米，比2024年增加2.2%，比多年平均值偏多19.3%。

从行政分区看，全县5个镇的年降水量比2024年偏少，4个镇的年降水量比2024年偏多。与2024年相比，年降水量增加最多的是卧龙镇，增加13.9%，年降水量减少最多的是映秀镇，减少14.3%。
2025年行政分区降水量及其与2024年值比较见表1和图1。

表1    2025年行政区降水量与2024年值比较
	行政区
	降水量（mm）
	降水总量（亿m3）
	与2024年比较增减（%）

	灞州镇
	789.0 
	2.19 
	-10.7 

	威州镇
	919.8 
	2.59 
	-12.6 

	绵虒镇
	1141.6 
	8.87 
	-10.8 

	映秀镇
	1350.1 
	5.27 
	-14.3 

	漩口镇
	1862.2 
	1.91 
	-10.0 

	耿达镇
	1564.6 
	13.40 
	12.4 

	卧龙镇
	1452.3 
	11.89 
	13.9 

	三江镇
	2108.2 
	10.33 
	9.8 

	水磨镇
	2651.5 
	2.36 
	10.4 

	汶川县
	1440.3 
	58.81 
	2.2 
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图1    2025年行政区降水量与2024年值比较

（二）地表水资源量
2025年全县地表水资源量38.16亿立方米，折合径流深934.6毫米，比2024年减少9.2%，比多年平均值偏多25.0%。

从行政分区看，全县所有镇的地表水资源量较2024年均有所减少，其中减少最多的是威州镇，减少18.2%。
2025年行政分区地表水资源量及其与2024年比较见表2和图2。
表2    2025年行政区地表水资源量与2024年值比较
	行政区
	径流深（mm）
	地表水资源量（亿m3）
	与2024年比较增减（%）

	灞州镇
	546.8 
	1.52 
	-9.7 

	威州镇
	622.1 
	1.75 
	-18.2 

	绵虒镇
	743.9 
	5.78 
	-17.8 

	映秀镇
	1099.5 
	4.30 
	-17.8 

	漩口镇
	1248.8 
	1.28 
	-16.6 

	耿达镇
	1011.9 
	8.67 
	-2.9 

	卧龙镇
	814.2 
	6.67 
	-3.2 

	三江镇
	1391.2 
	6.81 
	-4.2 

	水磨镇
	1561.8 
	1.39 
	-6.2 

	汶川县
	934.6 
	38.16 
	-9.2 
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图2    2025年行政区地表水资源量与2024年值比较


（三）出入境水量

2025年全县出境水量139.32亿立方米，入境水量101.34亿立方米。与2024年比较，出境水量减少7.18亿立方米，入境水量减少3.39亿立方米。
（四）地下水资源量
2025年全县地下水资源量9.35亿立方米，2025年各行政分区的地下水资源量见表3。
（五）水资源总量
2025年全县水资源总量为38.16亿立方米，比2024年减少9.2%。全县平均产水模数93.46万m3/km2。

2025年各行政分区水资源总量见表3和图3。

表3    2025年行政区水资源量

                                                                             单位：亿立方米 

	行政区
	降水总量
	地表水资源量
	地下水资源量
	地下水与地表水资源不重复量
	水资源总量

	汶川县
	58.81 
	38.16 
	9.35 
	0
	38.16 

	灞州镇
	2.19 
	1.52 
	0.37 
	0
	1.52 

	威州镇
	2.59 
	1.75 
	0.43 
	0
	1.75 

	绵虒镇
	8.87 
	5.78 
	1.42 
	0
	5.78 

	映秀镇
	5.27 
	4.30 
	1.05 
	0
	4.30 

	漩口镇
	1.91 
	1.28 
	0.31 
	0
	1.28 

	耿达镇
	13.40 
	8.67 
	2.12 
	0
	8.67 

	卧龙镇
	11.89 
	6.67 
	1.63 
	0
	6.67 

	三江镇
	10.33 
	6.81 
	1.67 
	0
	6.81 

	水磨镇
	2.36 
	1.39 
	0.34 
	0
	1.39 


[image: image3.emf]0

2

4

6

8

10

灞州镇 威州镇 绵虒镇 映秀镇 漩口镇 耿达镇 卧龙镇 三江镇 水磨镇

2024

年

2025

年

（亿

m

3

）


图3    2025年行政区水资源总量与2024年值比较

（六）水库蓄水动态
县境内无大型水库，仅有中型水库1座（沙排），其余为小型水库（无调节性能，无调节库容）。2025年年末大中型水库蓄水总量为0.16亿立方米，与年初蓄水相比增加0.02亿立方米。

表4    2025年大中型水库蓄水量

                                                        单位： 亿立方米

	             水库名称                        蓄水量
	沙排
	合计

	年     初
	0.14
	0.14

	年     末
	0.16
	0.16


（七）水资源情势分析
2025年全县水资源总量38.16亿立方米，比多年平均值偏多25.0%。近5年（2021—2025年）水资源总量平均值与多年平均比较偏多10.0%。

2025年全县径流系数为0.60，比多年水平略微偏大。
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图4    水资源量与多年平均变化趋势
三、供用水量
（一）供水量
2025年全县总供水量2906万立方米，占当年水资源总量的0.8%。供水水源地表水占比98.1%，其它水源占比1.9%。2025年全县供水情况见表5。

表5    2025年全县供水量

	行政区
	供水量（万立方米）
	占总供水量的百分比（%）

	
	地表水
	地下水
	其它

水源
	总供

水量
	地表水
	地下水
	其它

水源

	
	
	
	
	
	
	
	

	灞州镇
	369 
	0 
	0 
	369 
	100 
	0 
	0 

	威州镇
	916 
	0 
	6 
	922 
	99.3 
	0 
	0.7 

	绵虒镇
	506 
	0 
	2 
	509 
	100 
	0 
	0 

	映秀镇
	201 
	0 
	18 
	219 
	91.6 
	0 
	8.4 

	漩口镇
	144 
	0 
	25 
	169 
	85.3 
	0 
	14.7 

	耿达镇
	81 
	0 
	0 
	81 
	100 
	0 
	0 

	卧龙镇
	84 
	0 
	1 
	85 
	99 
	0 
	1 

	三江镇
	111 
	0 
	0 
	111 
	100 
	0 
	0 

	水磨镇
	439 
	0 
	2 
	441 
	99.5 
	0 
	0.5 

	汶川县
	2850 
	0 
	56 
	2906 
	98.1 
	0 
	1.9 


注：全县无纳入统计的地下水取水工程，无地下水开采量。
（二）用水量
2025年全县总用水量2906万立方米。农业用水1366万立方米，占用水总量的47.0%；工业用水350万立方米，占用水总量的12.0%；生活用水1157万立方米，占用水总量的39.8%；生态用水33万立方米，占用水总量的1.1%。2025年全县用水情况见图5和表6。
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图5    2025年全县用水量组成

表6    2025年全县用水量

	行政区
	用水量（万立方米）
	占总用水量的百分比（%）

	
	农业
	工业
	生活
	生态
	总用水量
	农业
	工业
	生活
	生态

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灞州镇
	331 
	0 
	38 
	0 
	369 
	89.7 
	0 
	10.3 
	0 

	威州镇
	552 
	57 
	279 
	33 
	922 
	59.9 
	6.2 
	30.3 
	3.6 

	绵虒镇
	404 
	19 
	85 
	0 
	509 
	79.5 
	3.8 
	16.7 
	0 

	映秀镇
	13 
	87 
	119 
	0 
	219 
	6.0 
	39.6 
	54.4 
	0 

	漩口镇
	13 
	123 
	33 
	0 
	169 
	7.5 
	72.9 
	19.6 
	0 

	耿达镇
	24 
	0 
	57 
	0 
	81 
	29.5 
	0 
	70.5 
	0 

	卧龙镇
	2 
	10 
	73 
	0 
	85 
	2.5 
	11.5 
	86.1 
	0 

	三江镇
	7 
	7 
	97 
	0 
	111 
	6.0 
	6.2 
	87.8 
	0 

	水磨镇
	20 
	46 
	374 
	0 
	441 
	4.5 
	10.5 
	84.9 
	0.0 

	汶川县
	1366 
	350 
	1157 
	33 
	2906 
	47.0 
	12.0 
	39.8 
	1.1 


（三）用水消耗量
2025年全县用水消耗量1652万立方米，综合耗水率为56.8%。农业耗水量932万立方米，占用水消耗总量的56.4%；工业耗水量134万立方米，占用水消耗总量的8.1%；生活耗水量553万立方米，占用水消耗总量的33.5%；生态环境耗水量33万立方米，占用水消耗总量的2.0%。各项用水消耗量见表7。

表7    2025年各项用水消耗量及占全县耗水量的百分比

	各项名称
	农业
	工业
	生活
	生态
环境
	合计

	耗水量（万立方米）
	932 
	134 
	553 
	33 
	1652 

	占总耗水量的百分比（%）
	56.4 
	8.1 
	33.5 
	2.0 
	100 


四、重要水事
（一）幸福河湖项目实现“零”突破
汶川县寿溪河幸福河湖建设项目入选2025年度国家级幸福河湖建设项目，该项目是本年度全省唯一民族地区获批的项目，也是阿坝州首个获批的国家级幸福河湖建设项目，成功实现国家级幸福河湖“零”的突破。

（二）高半山灌溉用水问题取得突破性进展
威绵水利工程作为农业灌溉和生态综合治理项目，采用“干管+支管+调节蓄水池”方案，完工后，能够解决威州、灞州、绵虒3镇5个片区高半山1.87万亩耕地灌溉用水问题。
编写说明

1.公报中的多年平均值，统一采用1956—2016年系列平均值。

2.水资源量分析评价基础资料采用全州（含邻市州和流域机构）2025年度实测并经整编的水文资料。

3.供用水量采用用水统计调查直报管理系统数据。

4.术语解释

（1）降水量

从大气降落到地球表面的液态和固态水所折算的水层深度。
（2）地表水资源量

河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。

（3）地下水资源量

指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。
（4）水资源总量

地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。
（5）供水量

各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的水量。
（6）用水量

各类用水户取用的包括损失在内的水量。
（7）用水消耗量

在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归至地表水体和地下饱和含水层的水量。
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